***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.39 (Februar 2026) *****
--Messungsassistent
-----FIX: Wahl eines Messgeräts bei Messung mit mehreren Geräten in der Tabelle der Lotrechten korr.
--Optionen
-----ENH: Neue Option zum Start des Programms mit aktivem Messungsfilter.
--Stammdaten
-----ENH: Messstelle: Berücksichtigung des Messungsfilters in der Tabelle der Messungen der Eingabe von Profil und Abflusskurve.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.38 (Dezember 2025) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/FlowTracker2: Punkttiefe ggf. vom Drucksensor. (Lizenz FlowTracker).
--Auswertung
-----FIX: Platzierung der Werte von Q etc. im Ergebnisprotokoll korr. bei W-Werten von 1000 oder höher.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.37 (September 2025) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/MFpro: Erfassung des Messdatums der Datei auch bei abweichender Datumsformatierung (Lizenz MFpro).
-----ENH: Variante der Änderung ausgewerteter Messungen ohne Neuberechnung von Q etc. (z.B. nur W oder Protokoll).
-----ENH: Unterbinden des Wechsels in gesperrte Zellen der Lotrechten-/Messpunkttabelle mittels der rechten Maustaste.
-----ENH: Verbesserter Text vor den Eingabefeldern der Steiluferfaktoren.
--Auswertung
-----ENH: Verbesserte Berechnung negativer Flügel-Umdrehungen anhand des passenden positiven Abschnitts der Eichgleichung.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.36 (Mai 2025) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/SxSPro: Vorgabe des gleichen Verzeichnisses für alle drei Dateien (Lizenz SxSPro).
-----ENH: Import/FlowTracker2: Übernahme des Messwerts korr. (Lizenz FlowTracker).
--Auswertung
-----ENH: Neuberechnung nach Löschen/Nullsetzen der Steilufer-Korrekturfaktoren.
-----ENH: Ergebnisprotokoll bei gewählter Messgeräte-Option auch mit der Bemerkung zur Messung.
--Export
-----ENH: QWest/HyDaMS: Weglassen der Art-Angabe aus der Bemerkung (Lizenz Export).
--Hauptfenster
-----ENH: Menübefehl zum Datenbank-Komprimieren entfernt und durch Schaltfläche im Dialog der Sontigen Optionen ersetzt.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.35 (Aug 2024) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: Indexfehler bei senkrechtem Ufer abgefangen (Lizenz NivuFlow-Stick).
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: Lotrechten-Reihenfolge bei Beginn am rechten Ufer wie in der Messung (Lizenz NivuFlow-Stick).
--Auswertung
-----ENH: Teil-Q in Messungen mit sehr unregelmäßigen v-Profilen und wenigen Messlotrechten korr.
--Export
-----ENH: QWest/HyDaMS: Ersatz verschiedener Sonderzeichen im Bemerkung-Feld (Lizenz Export).
-----ENH: QWest/HyDaMS: Ausgabe von vo-max im Kriterium-Feld (Lizenz Export).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.34 (Feb 2024) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Externe Messung: Berechnung der Abflussspende korr.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.33 (Nov 2023) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Variante für Messung mit Abstandsmessung von rechts in der Anzeige des Peilprofils ergänzt.
-----ENH: Bearbeitung einer Messung vom Agila-Ergebnisimport wie externe Messungen (Lizenz Agila).
--Hauptfenster
-----ENH: Verfügbare Auswertungen für Messungen vom Agila-Ergebnisimport angepasst (Lizenz Agila).
--Import
-----ENH: Agila: Variante für Import von Messungsergebnis-Dateien mit Mst-Nr statt ID ergänzt (Lizenz Agila).
--Diverse
-----ENH: Kleine Verbesserung des Exports im BAW-Format (Lizenz BAW).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.32 (Sep 2023) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/Agila: Winkelumrechnung der Hauptströmungsrichtung ergänzt.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.31 (Mai 2023) *****
--Messungsassistent
-----FIX: Zuordnung der vorkonfigurierten Lotrechteabstände bei Rechtsbezug bzw. absteigenden Werten korr.
--Hauptfenster
-----ENH: Rohrmessung: Isotachenauswertung nur bei Vielpunktmessungen (Lizenz Rohr).
--Diverse
-----ENH: Automatische Registrierung der installierten Q.mdb beim ersten Programmstart nach Installation.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.30 (März 2023) *****
--Auswertung
-----ENH: Isotachen: Diagramm des v-Profils der horizontalen Schnitte ggf. mit Rechts-Links-Ausrichtung der X-Achse.
-----ENH: Messprotokoll: Fehler 9 beim Wechsel zum Messprotokoll nach Berichtsdatei-Erzeugung abgefangen.
-----ENH: Messprotokoll: Flügelspezifische Zeilen bei Messung mit Sondengerät weggelassen.
-----ENH: Messprotokoll: Maßeinheit und Bezugstyp im Wasserspiegel-Feld ergänzt.
-----ENH: Geschwindigkeitsprofile: Fehler 91 beim Wechsel zu den Geschwindigkeitsprofilen nach Berichtsdatei-Erzeugung abgefangen.
-----ENH: Geschwindigkeitsprofile: Kurvenunterbrechung bei negativen Geschwindigkeiten in der Berichtsdatei und beim Aufruf der Druckvorschau in einem Sonderfall korr.
--Messungsassistent
-----ENH: Eingabevariante von Flügelmessung mit Impulszahlvorgabe verbessert.
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: erweitert für Firmware-Version 5.2 (Lizenz NivuFlow-Stick).
--Export
-----ENH: Erzeugung der SoftQ-Xml-Datei für Gewässernamen mit endendem Leerzeichen verbessert, so dass der spätere Import keine Fehler mehr meldet.
--Diverse
-----FIX: Verzeichnis der Messungen: Korr. Abwahl der Bemerkung-Spalte.
-----FIX: Verzeichnis der Messstellen: Korr. Abwahl der Bis- und Bemerkung-Spalte.
-----FIX: Verzeichnis der Messgeräte: Korr. Abwahl der Bemerkung-Spalte.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.29 (Januar 2023) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/RiverSurveyor: erweitert für Dateien, die mit RSQ erzeugt wurden (Lizenz RiverSurveyor).
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: erweitert für verschiedene Firmware-Versionen (Lizenz NivuFlow-Stick).
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: Option für wahlweise rechtes oder linkes Bezugsufer (Lizenz NivuFlow-Stick).
-----ENH: Rohrmessung: Eingabesperre der Startzeit bei aktiver Automatik-Option behoben (Lizenz Rohr).
--Auswertung
-----ENH: Geschwindigkeitsprofile: Kurvenunterbrechung im Diagramm bei manchen v-Profilen mit negativen Geschwindigkeiten korr.
--Hauptfenster
-----ENH: Menüsteuerung bei fehlender Datenbank verbessert.
--Diverse
-----ENH: Zahlformatierung (Anzahl der Nachkommastellen) in einigen Tabellen und Sonderfällen verbessert.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.28 (Oktober 2022) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/MFpro: erweitert für Dezimalzeichen in der MFpro-Datei, die von der Windows-Systemeinstellung abweichen.
-----ENH: Automatische Scrollbars im Bemerkungsfeld ergänzt.
-----FIX: Fehler 94 bei Lotrechte mit fehlendem/ungültigem v-m abgefangen.
-----ENH: Import/Agila: erweitert für Dateien im Format der Agila-Version 7.9 und später.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.27 (Juli 2022) *****
--Export
-----FIX: WISKI-Export: Falsche Zuordnung einiger Spalten im automatischen Export behoben (Lizenz Export).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.26 (Juli 2022) *****
--Optionen
-----ENH: Optionen für Exportverzeichnis für eine spezielle Lizenzkonstellation zugänglich gemacht (keine Änderung im Export-Lizenzmodul).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.25 (Juni 2022) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/MFpro: angepasst für die Formatänderung ab MFpro Version 2.05 bei 4-Punkt-Messung.
-----ENH: Neuberechnung aller Messpunkte in der Korrektur einer Messung.
--Diverse
-----FIX: Informationen beim Speichern im Info-Dialog vervollständigt.
-----ENH: Automatischer Aufruf des Windows-Explorers nach Speichern im Info-Dialog.
-----ENH: Messgeräte: optional Gleichungen für Sonden.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.24 (März 2022) *****
--Import
-----ENH: Verbesserte Datenintegrität für Software Q Xml Messungsdateien.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.23 (Januar 2022) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/NivuFlow-Stick: Neu, Import von Nivus NivuFlow-Stick XML-Dateien (Lizenz NivuFlow-Stick).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.22 (Dezember 2021) *****
--Stammdaten
-----ENH: Messstelle: Übernahme des Messtiefebezugs in der Messungskonfiguration bei Wahl eines Messgeräts.
--Messungsassistent
-----FIX: Anzeige der korrekten Reihenfolge-Option bei nachträglicher Änderung des Abstandsbezugs.
-----FIX: Abfangen des Fehlers 94 bei Fehlen einer Messpunkttiefe.
-----ENH: Vorbelegen beider Messpunkte bei Zweipunkt-Messung und sehr kleiner Wassertiefe.
-----ENH: Abfangen des Fehlers 94 bei unvollständiger Eichgleichung.
--Rohrmessung (Lizenz Rohr)
-----ENH: Prüfungen erweitert.
-----ENH: Tiefenvorgabe bei Einpunkt-, Zweipunkt- und Dreipunktmessung.
--Auswertung
-----ENH: Isotachen: Skalierung der X-Achse bei Rechtsbezug der Lotrechtenabstände wie im Querschnittsdiagramm u.a.
-----ENH: Profilvergleich: Umrechnen und Darstellung von Messungen mit Rechtsbezug der Lotrechtenabstände auf Links-rechts-Ausrichtung im Diagramm.
-----ENH: Oberflächengeschwindigkeit v-o bei Einpunkt-/Zweipunkt-/Dreipunkt-Messung vom obersten Messpunkt, falls dicht an der Wasseroberfläche.
--Export
-----FIX: WISKI-Export: Abfangen des Fehlers 94 bei fehlenden Kennwerten.
--Diverse
-----FIX: Verzeichnis der Messungen: Sortierung der Status-Spalte nach dem Statustext.
-----ENH: Verzeichnis der Messungen: Neuer Menübefehl zur Änderung des Status mehrerer Messungen.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.21 (Oktober 2021) *****
--Optionen
-----ENH: Neue Option für die Ausgabe der Liste der Messgeräte im Ergebnisprotokoll.
-----ENH: Neue Option zur Ausgabe der Messungs-Uhrzeiten im Ergebnisprotokoll und den anderen Auswertberichten.
--Messprotokoll
-----FIX: Anzeige von Start-Uhrzeit und -W bei externer Messung korr.
-----FIX: Falsche Anordnung von Hersteller und Gerätetyp des zweiten Messgeräts korr.
-----ENH: Angabe der Art einer externen Messung im Protokollkopf, wenn sie in der Bemerkung zur Messung in der Form "Art:..." angegeben ist.
--Auswertung
-----ENH: Ergebnisprotokoll wahlweise mit Liste der Messgeräte.
-----ENH: Ergebnisprotokoll und andere Auswertberichte wahlweise mit Angabe der Uhrzeiten der Messung.
-----ENH: Ergebnisprotokoll mit Angabe der Messungsart bei externer Messung wie beim Messprotokoll beschrieben (s.o.).
-----ENH: Q-Korrektur bei bewegter Sohle im Ergebnisprotokoll weiter unten angeordnet.
-----ENH: Q-Korrektur im Ergebnisprotokoll mit der gleichen Nachkommastellenzahl wie Q.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.20 (Mai 2021) *****
--Export
-----ENH: Variante für QWest/HyDaMS (toposoft) (Lizenz Export).
-----ENH: Hinweis auf AquaZIS bei den Exportvarianten Tiefen und Messungen/V.2 ergänzt.
--Import
-----FIX: Datenbankimport: Berücksichtigung der Messungen im gewählten Zeitraum unahbhängig von der Uhrzeit.
-----ENH: Datenbankimport: Option zum Verbergen der Messstellen ohne Messungen.
-----FIX: Datenbankimport: Fehler 91 bei Eingabe vor Datenbankwahl abgefangen.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.19 (April 2021) *****
--Messprotokoll
-----FIX: Fehlen jedes vierten v-Profils bei Berichts-Ausgabe in eine PDF-Datei behoben.
-----ENH: Maßeinheit für Luft- und Wassertemperatur ergänzt.
-----ENH: Export im BAW-Format ergänzt (Lizenz BAW).
--Messungsassistent
-----ENH: Ungültige Punkttiefen abgefangen bei Messtiefenvorgabe für sehr kleine Wassertiefen.
-----ENH: Optionale Faktoren zur Berechnung von Fv-Werten an sehr steilen Rändern.
-----ENH: RiverSurveyor und SxSPro als ADCP gekennzeichnet.
-----ENH: Eingabe negativer W des Bezugspegels zugelassen.
-----ENH: Eingabe negativer W für Summenmessung zugelassen.
--Import
-----FIX: Import/SoftQ: Anzeige der Messstelle der Messung korr.
-----ENH: Datenbankimport: Zeitverhalten der Datenbankabfrage bei Zeitraumänderung verbessert.
--Auswertung
-----ENH: Geringfügig verbesserter Kurvenverlauf bei steilerem Anstieg an den Rändern im Querschnittsdiagramms.
-----ENH: Fehler infolge fehlender W-Werte im Messquerschnitt-Diagramm abgefangen.
-----FIX: Rundung auf ganze Zahlen im Verzeichnis der Messungen, wenn alle Werte einer Spalte ohne Kommastellen.
--Export
-----ENH: ADC-Format im BAW-Export ergänzt (Lizenz BAW).
-----FIX: Ausgabe des NVA-Formats im BAW-Export korr. (Lotrechtetrenner).
--Hauptfenster
-----FIX: Endzeitpunkt des Zeitfilters der Messungen auf das Ende des Tages ausgeweitet.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.18 (November 2020) *****
--Messungsassistent
-----FIX: Messtiefen-Vorgabe für Methode Kreps bei Wasserspiegel-Bezug korrigiert.
-----FIX: Anpassung des Tiefenbezugs bei mehreren Messgeräten und Wechsel des Messgeräts korrigiert.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.17 (November 2020) *****
--Stammdaten
-----ENH: Abfangen von Fehler 94 bei unvollständiger Eichgleichung.
--Messungsassistent
-----ENH: Import/SxSPro: Mmt-Datei-Import statt manueller Eingabe der Halteseilrichtung (Lizenz SxSPro).
-----ENH: Import/FlowTracker2: Anlegen von zwei Lotrechten bei senkrechtem Ufer (Lizenz FlowTracker).
-----ENH: Import/RiverSurveyor: Winkelberechnung aus v-mess und v-norm statt aus v-Richtung und Halteseilrichtung (Lizenz RiverSurveyor).
--Diverse
-----ENH: Links- statt Rechtsausrichtung der numerischen Ergebnisfelder im Verzeichnis der Messungen.
-----ENH: Vermeidung von Positionen außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs beim Öffnen von Dialogfenstern.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.16 (Oktober 2020) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/SxSPro: Xml-Zusammenfassungsdatei statt Ascii-Zusammenfassungsdatei, Winkelkorrektur ggf., Unterstützung der 2-D Geschwindigkeit-Methode.
-----ENH: Import/SxSPro: Eigener Dialog zur Wahl der beiden Importdateien und der Halteseilrichtung.
-----ENH: Import/SxSPro: Übernahme der Bemerkungen sowie ggf. automatischer Eintrag von Methode und Halteseilrichtung ergänzt.
-----ENH: Bei Dateiimport Anzeige der berechneten Fv- und v-m-Werte statt derjenigen aus der Importdatei auf der Lotrechte-Eingabeseite.
-----FIX: Import: Fremdsprachige Übersetzung der Feldbezeichnungen im Importdialog korr.
-----FIX: Import: Fehlende Messtruppwahl (Fehler 94) abgefangen.
-----FIX: Import: Suche des Messgeräts anhand der Seriennummer korr.
-----FIX: Import/FlowTracker2: Umrechnung der Messpunkttiefe auf WSP-Bezug ergänzt.
-----ENH: Import/FlowTracker2: Winkel und resultierende Geschwindigkeit ergänzt.
-----ENH: Import/FlowTracker2: null-Werte (Fehler 94) von Operator u.a. abgefangen.
-----FIX: Korrektur: Fehlende Uhrzeiten (Fehler 94) abgefangen.
-----ENH: Fehlerhafte Luft-/Wassertemperatur beim Laden des Dialogs abgefangen.
-----ENH: Import/RiverSurveyor: Neues Importmodul für Messungen vom Typ "stationary" des SonTek RiverSurveyor ergänzt (Lizenz RiverSurveyor).
--Messprotokoll
-----ENH: Ungültige Dateinamen abgefangen und Fehlermeldung ergänzt.
--Optionen
-----ENH: Export: Ungültige Dateinamenszeichen wie Schrägstrich etc. ersetzt.
--Diverse
-----ENH: Schaltfläche/Funktion zum Schreiben der Aktivierungs-Info in eine Datei ergänzt.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.15 (Mai 2020) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/FlowTracker2: Neu, Import von SonTek FlowTracker2-Dateien (FlowTracker2-Modul).
-----ENH: Import/MFpro: Startzeitpunkt der Messung aus der Datei bei Variante ohne Lotrechte-Uhrzeiten (Lizenz MFpro).
-----ENH: Summenmessung: Ausschluss der eigenen Messstelle bei Messungswahl entfernt.
--Diverse
-----ENH: Bezeichnung "SEBA M-pro" geändert in "SEBA HydroProfiler".


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.14 (Februar 2020) *****
--Auswertung
-----ENH: Messprotokoll: Formatierung von v-m u.a. Lotrechte-/Messpunktwerten bei Zwischenablage-Kopie gemäß Extras/System-Optionen/Zahlen.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.13 (November 2019) *****
--Import
-----ENH: Import/SxSPro: Erweiterung für Zusammenfassungsdatei der deutschen Sprachversion der SxSPro-Software.
-----FIX: Import/Seba-Hda: Messstellen-Zuordnung und Ergebnisberechnung korr.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.12 (August 2019) *****
--Hauptfenster
-----FIX: Fehlendes Symbol für unvollständige externe Messung ergänzt (Fehler 35601).
--Messungsassistent
-----ENH: W=0-Option im Korrekturdialog verdeutlicht.
-----CHG: Herkunftsarten SoftQ/Xml und SoftQ/Mdb entfernt.
--Import
-----ENH: Erhalt der ursprünglichen Herkunft-Angabe der Messung beim SoftQ-Xml-Import.
--Export
-----ENH: Externe Messung: Speichern der eingebenen W-Q-Werte etc. auch für unvollständig gesetzte Messung.
--Diverse
-----ENH: Verschiedene Verbesserungen der italienischen und anderer Übersetzungen.
-----ENH: Infoprotokolldatei um Fehlerprotokoll u.a. ergänzt.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.11 (April 2019) *****
--Hauptfenster
-----FIX: Abfangen des Fehlers 35602 nach Einfügen/Import einer älteren Messung und Einschalten des Filters.
--Messungsassistent
-----ENH: Neue Rohrmessung durch Menüwahl im Hauptfenster statt Wahl einer entsprechenden Messeinrichtung.
-----FIX: Abfangen des Fehlers 94 im Korrigieren-Dialog, wenn kein Tiefenbezug gewählt.
-----FIX: Übernahme des v-Sohle-Faktors aus dem Korrigieren-Dialog korr.
-----ENH: Beschränkung der Eingabe einer neuen Messeinrichtung gemäß Typ der Messung (offenes Gerinne vs. Rohr).
--Import
-----ENH: Sichern und Wiederherstellen der Verzeichniswahl im Datei-Öffnen-Dialog.
-----ENH: Verbesserte Anzeige des Detailvergleichs für den Import einer Eichgleichung.
--Stammdaten
-----ENH: Anpassen des Status der OK-Schaltfläche verbessert.
-----ENH: Tabelle der Komponenten auf der Messgerätseite durch Schaltflächen und Textfelder ersetzt.
-----FIX: Rahmen um Kalibrierdatum-Text auf der Messgeräteseite entfernt (kein Pflichtfeld).
-----ENH: Anpassung des Speichern-Status für Eingabe in der oberen Eichgleichungstabelle verbessert.
-----ENH: Pegelnullpunkt-Höhentyp wählbar statt fest NN.
--Auswertung
-----ENH: Anpassung der Spaltenbreiten der Lotrechtentabelle der Messergebnisseite verbessert.
--Diverse
-----ENH: Bezugshöhentyp der Pegelnullpunkte als erweiterbare Werteliste.
-----ENH: Schaltflächen zum Wählen/Abwählen aller Spalten im Spalten-wählen-Dialog der Verzeichnistabellen.
-----ENH: Breite der Tabelle im Spalten-wählen-Dialog synchron mit der einzustellenden Tabelle.
-----FIX: Inaktive Zwischenablage-Menübefehle (Kopieren u.a.) in verschiedenen Situationen aktiviert.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.10 (März 2019) *****
--Auswertung
-----FIX: Abfangen des Fehlers 91 nach der Änderung von Diagrammoptionen.
--Stammdaten
-----ENH: Negative Pegelnullpunkte zugelassen.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.09 (März 2019) *****
--Messungsassistent
-----FIX: Fehler 438 beim wiederholten Speichern einer externen Messung behoben.
--Diverse
-----ENH: Neuer Startdialog des (noch) nicht lizensierten Programms zur Wahl von Demo- oder Lizenzmodus.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.08 (Februar 2019) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/MFpro: Erweiterungen für Import von Rohrmessungen (Lizenz MFpro, Lizenz Rohr).
-----ENH: Einige Korrekturen in der Prüfung von Rohrmessungen (Lizenz Rohr).
-----FIX: Toleranz in der Prüfung der Messtiefen korr., minimal 2 cm.
-----FIX: Spaltenüberschrift der Auswertparameter auf der Ergebnisseite korr.
-----ENH: Import: Anzeige einiger Ergebniswerte aus der Importdatei zum Vergleich.
-----ENH: Import: Sperren der Wahl des Tiefenbezugs (wird aus Importdatei übernommen).
-----ENH: Messchema-Varianten Dreipunkt und Vmax bei Rohrmessungen (Lizenz Rohr).
-----ENH: Optionsschaltflächen zur Einschränkung der Messeinrichtungsliste für offenes Gerinne bzw. Rohr.
-----FIX: Prüfung der minimalen Messlotrechtenzahl korr. (2 statt 3).
--Diverse
-----ENH: Zusätzliche Erläuterungen von Fehlermeldungen und Warnungen in der Programmhilfe.
-----ENH: Betriebssystem-Info im Infodialog erweitert für Windows 8.1 und folgende.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.07 (Februar 2019) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Import/MFpro: Erweiterungen für Import aus Anwendungsfirmware 2.0 des MFpro (Lizenz MFpro).
-----ENH: Import/MFpro: Anzeige des v-Profils von 5- und 6-Punkt-Lotrechten aus Version-1-Dateien korrigiert (Lizenz MFpro).
-----ENH: Import/MFpro: Berücksichtigung von absteigender Abstand-Reihenfolge der Lotrechten (Lizenz MFpro).
-----ENH: Import: Anzeige der Fv-Werte aus der Datei im Vergleich mit den von Software Q berechneten.
-----ENH: Abfangen einiger ungültiger Datenkonstellationen.
-----ENH: Verbesserte Berücksichtigung von ungültig gesetzten Messpunkten oder Lotrechten bei der Validierung einer Messung.
-----ENH: Hinweis auf Validierungs-Meldungen in der Wahl des Messungsstatus.
-----ENH: Keine Einschränkung der Wahl des Messungsstatus bei Messungen mit Validierungs-Meldungen.
--Import
-----FIX: SoftQ-Xml: Verbesserte Erkennung bereits vorhandener Eichgleichungen beim Import von älteren Dateien.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.06 (August 2018) *****
--Diverse
-----ENH: Optionen für Programmaufruf zum automatischen Export von Messungen im WISKI-Formats (Lizenz Export).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.05 (April 2018) *****
--Messungsassistent
-----FIX: Import/MFpro: Setzen des Tiefenbezugs "Wasserspiegel" unabhängig von der Konfiguration der Messstelle (Lizenz MFpro).
-----FIX: Import/SxSPro: Abstandordnung gemäß der Reihenfolge der Lotrechten in der SxSPro-Datei (Lizenz SxSPro).
-----ENH: Import/SxSPro: Berücksichtigung der UTF-8-Codierung (z.B. bei der Erkennung der Maßeinheiten von Ergebniswerten) (Lizenz SxSPro).
-----FIX: Bei Überschreitung der max. Tiefe der Tiefenvorgabe der Datenbank (Fehler 13) Tiefenvorgabe anhand berechneter Werte.
--Auswertung
-----FIX: Abfangen des Fehlers 13 beim Öffnen des Messprotokolls.
--Export
-----FIX: WISKI-Export: Abfangen von Fehlwerten von textlichen Feldwerten (Fehler 94) (Lizenz Export).


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.04 (März 2018) *****
--Import
-----FIX: Datenbankimport: Lizenzfehlermeldung beseitigt.
--Messungsassistent
-----FIX: Setzen von Herkunftart, Importdatum und -pfad.
-----FIX: Summenmessung: W-Maßeinheit beim Anfügen der ersten Teilmessung in cm statt m.
-----FIX: Bezeichnung der Bezugsoption rechts als Ufer statt Rand.
-----FIX: Rohrmessung: Weiter-Schaltfläche inaktiv im letzten Dialogschritt.
-----ENH: Import von RDI-SxSPro-Dateien (SxSPro-Modul).
-----FIX: Messungen mit absteigender Abstandreihenfolge.
-----FIX: Weiter-Schaltfläche bei Seitenwechsel nach Auswertseite wieder aktiv gesetzt.
-----ENH: MFpro: Übernahme der Messzeit und Anzeige der Ergebniswerte aus der Datei.
-----ENH: Ändern des Punkt-Gültigstatus auch per Kontextmenü.
-----FIX: Q-Berechnung bei Überschreiten der Eichgleichungs-Obergrenze reaktiviert.
--Auswertung
-----FIX: Geschwindigkeiten v-o und v-u bei Standard-Einpunkt- und Standard-Zweipunkt-Messung nicht belegt.
--Export
-----FIX: W im WISKI-Export mit Kommastellenzahl unabhängig von W-Anzeigeoption (Lizenz Export).
--Stammdaten
-----FIX: Anzeige des Feldnamens des Sonde-Prüfdatums im Eingabemodus.
-----FIX: Kein Fehler bei leerem erstem Gilt-Ab-Feld der Eichgleichung.
-----ENH: Automatisches Anfügen einer Rohr-Messeinrichtung bei Aktivierung der Rohrmessung-Lizenz.
--Diverse
-----ENH: Erhalt der ursprünglichen Positionen der Formularteile bei Wiederherstellung mit maximierter Fenstergröße.
-----ENH: Sonstige Optionen: Standard-Kontrollkästchen nur bei mehreren wählbaren Sprachen.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.03 (Dezember 2017) *****
--Export
-----ENH: WISKI-Export: Kopfzeile und Datenspalten auf neuer Registerkarte im Sonstige-Optionen-Dialog konfigurierbar.
--Auswertung
-----ENH: Isotachen/Profimodul: einheitliche Skalierung des vertikalen v-Profils für senkrechte Profilschnitte und verbesserte Achsenformatierung.
-----FIX: Isotachen/Profimodul: mehrere obsolete Beschriftungen entfernt.
-----FIX: Isotachen/Rohr: Abbruch der Berechnung in einem Sonderfall behoben.
--Messungsassistent
-----FIX: Optionen/Rohr: Sohlfaktor entfernt, in der Rohrberechnung nicht verwendet.


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.02 (Oktober 2017) *****
--Messungsassistent
-----ENH: Berücksichtigung der umgekehrten Abstandreihenfolge verbessert.
-----FIX: Spaltenbreiten der Lotrechtentabelle nach Upgrade von Version 3 auf 4 korr.
--Stammdaten
-----ENH: Pflichtfeld-Markierung für Resttiefe.
--Import
-----FIX: Fehler nach Import eines neuen Messgeräts behoben.
-----ENH: Sommerzeitumrechnung der Zeiten ggf.
-----FIX: Übernahme des Auswertzeitpunkts einer Messung ggf.
-----ENH: Hinweistext auf Importalternative im Importdialog der Agila-Ergebniswerte.
--Diverse
-----ENH: Verbesserungen in den Hilfedateien, insbesondere der englischen


***** SOFTWARE Q, UPDATE 4.0.01 (Juli 2017) *****
--Auswertung
-----ENH: Messprotokoll: W-Angabe und Uhrzeit bei externen Messungen nur für den Messbeginn.
-----FIX: Messprotokoll: Anzeige des Prüfdatums von Sonde-Messgeräten.
-----FIX: Messergebnisse u.a.: Berechnung der reduzierten Abstände bei schrägem Messquerschnitt mit Profilnullpunkt statt erstem Uferpunkt als Fixpunkt.
-----FIX: Messergebnisse: Korr. Markierung der aktiven Lotrechten im Diagramm bei schrägem Messquerschnitt.
-----ENH: Messergebnisse: Überschriften ergänzt um Hinweis auf reduzierten Abstand im Fall eines schrägen Messquerschnitts.
-----ENH: Messergebnisse: Anmerkung für die Kennwerte, für die der Zuschlag wegen bewegter Sohle einer ADCP-Messung nicht berücksichtigt wird.
-----ENH: Geschwindigkeitsprofile: Ungültige Messpunkte mit eigenem Anzeigestil.
-----ENH: Isotachen: Zahlenformate in den Ergebnistabellen optimiert (Profi-Modul).
--Messungsassistent
-----ENH: Startseite: Option für automatische Startzeit unter der Datumseingabe statt neben der Sommerzeitoption.
-----ENH: Messgeräteseite: Tiefenbezug-Auswahl per Options- statt Symbolschaltflächen.
-----ENH: Lotrechteseite: Ungültige Messpunkte im v-Profildiagramm mit eigenem Anzeigestil.
-----ENH: Ergebnisseite: Anzeige der Messabstände statt der reduzierten bei schrägem Messquerschnitt.
--Verzeichnisse:
-----ENH: Quickinfo für die Spaltenoptionen im Dialog zur Wahl der Tabellenspalten.
--Diverse
-----ENH: Diagrammoptionen: Automatik-Option der v-Niveaus des Isotachendiagramms auf die Registerkarte der Geschw.niveaus verlegt.


***** SOFTWARE Q, UPGRADE 4.0.00 (Juni 2017) *****
--Hauptfenster
-----ENH: Navigationsbereich: Ergänzung der Uhrzeit der Messungen, wenn es mehrere Messungen am selben Tag gibt.
-----ENH: Navigationsbereich: Anzeige der Abflusskurven- und Profile-Einträge nur wenn mindestens eine Abflusskurve bzw. Profilpeilung vorh.
-----FIX: Abfangen eines Fehlers beim Wechsel im Navigationsbereich, wenn die Datenbank leer ist.
-----ENH: Navigationsbereich: Messtrupps-Eintrag nach Programmstart zunächst zugeklappt.
-----ENH: Kopfzeile mit Titel des aktiven Detailbereichs.
-----ENH: Ausblenden der Direkthilfe (funktioniert in neueren Windows-Versionen nicht zuverlässig).
-----ENH: Verbessertes Verhalten der geteilten Formularbereiche beim Ändern der Fenstergröße (linker bzw. oberer Bereich behält seine Breite bzw. Höhe).
-----ENH: Navigationsbereich: Erhalt des Zustands der auf-/zugeklappten Einträge beim Setzen des Filters.
-----ENH: Navigationsbereich: Aktivierung des beim Beenden des Programms aktiven Eintrags beim nächsten Programmstart.
-----ENH: Sofortige Umsetzung der Start-Registerkarte-Option statt Umsetzung erst beim nächsten Programmstart.
-----FIX: Anwendung der Option für die sortierte Spalte des Verzeichnisses auf der Start-Registerkarte.
-----ENH: Verbesserte kontextbezogene Verknüpfung mit dem entsprechenden Kapitel der Hilfedatei (Berücksichtigung des Dialogelements mit dem Eingabefokus).
-----FIX: Ergänzung der fehlenden Aktivierung der Geräte-Übersichtsseite beim ersten Wechsel von der Messungen auf die Messgeräte/Mitarbeiter-Registerkarte.
--Messungsassistent
-----ENH: Variante für Messung unter Eis mit erweiterter Berechnung der Geschwindigkeitsprofile, Flächen-Kennwerte u.a. (Lizenz Eismessung).
-----ENH: Variante für Gesamtmessung als Summe mehrerer (Teil-)Messungen mit Kennwertberechnung als Summe bzw. Mittelwert.
-----ENH: Variante für Messung am Auslass eines Rohres mit kreisförmigem Querschnitt, Teilfüllung und Sedimentablagerung und angepasste Querschnittsberechnung und Q-Berechnung (Lizenz Rohrmessung).
-----ENH: Aufteilung auf mehr Dialogseiten (Messstelle, Messgerät, Optionen).
-----ENH: Beschränkung der Statuswahl auf "Unvollständig" bei schwerwiegenden Eingabefehlern in der nachträglichen Bearbeitung einer Messung.
-----ENH: Kopfdatenseite: Weitere Eingabefelder für Datenherkunft, Importdatum und -datei mit entsprechender Belegung beim Import einer Messung.
-----ENH: Messstelleseite: Optionale Eingabe eines Q-Zuschlags bei bewegter Sohle für ADCP-Messungen (Lizenz Agila).
-----ENH: Lotrechtenseite: Erhalt der Scrollposition der Tabelle beim Einfügen oder Löschen einer Lotrechten oder eines Messpunkts.
-----ENH: Lotrechtenseite: Weitere, optionale Spalte zur Anzeige des Tiefenbezugs.
-----ENH: Lotrechtenseite: Aktualisierung des Querprofildiagramms nach dem Löschen eines Messpunkts.
-----ENH: Lotrechtenseite: Vorgabe der Tiefe des oberflächennahen Messpunkts einer Zweipunktmessung nach Kreps als minimale Tiefe des Geräts statt fest 10 cm.
-----FIX: Lotrechtenseite: Aktualisierung der Punktanzahl-Spalte einer Lotrechten nach Löschung eines Messpunkts.
-----ENH: Optionaler Passwortschutz für die Freigabe von Messungen und die Änderung freigegebener Messungen.
-----ENH: Variante für Erfassung externer Messungen mit Eingabe von W und Q und anderer Kennwerte ohne Lotrechten und Messpunkte.
-----ENH: Symbolschaltflächen zum direkten Anspringen einer Dialogseite als Alternative zu Zurück/Weiter.
-----ENH: Kopfdatenseite: Optionale Deklaration der Uhrzeit als Sommerzeit.
-----ENH: Kopfdatenseite: Option zur automatischen Übernahme der Uhrzeit der ältesten Lotrechten als Startuhrzeit der Messung, Vorgabe dafür in den sonstigen Optionen.
-----ENH: Lotrechteseite: Weitere, optionale Spalte zum Ungültigerklären von Messpunkten; Ausschluss dieser Punkte von der Auswertung
-----ENH: Lotrechteseite: Vorgabe der Messpunkte in wahlweiser Reihenfolge (Wsp-Sohle oder umgekehrt).
-----ENH: Lotrechteseite: Reihenfolge der Abstände wahlweise numerisch absteigend
-----ENH: Lotrechteseite: Wahlweise zusätzliche Anzeige des aktiven Peilprofils, sofern vorhanden.
-----ENH: Lotrechtenseite: Bei Eingabefehlern wahlweise Fortsetzen ohne sofortige Fehlerkorrektur.
-----ENH: Funktion/Dialog zum nachträglichen Korrigieren einer Messung.
--Delphin
-----ENH: Meldung mit Hinweis auf die Anleitung in der Programmhilfe bei Installationsfehler unter Windows 7 und folgenden (Lizenz Delphin).
--Import
-----ENH: Software-Q (xml): Getrennte Menübefehle für den Import von Messungen und Stammdaten.
-----ENH: Automatischer Eintrag des Importtyps als Herkunftart der Messung, des Importdatums und des Dateipfads.
-----ENH: Agila: Beseitigung der Fehlermeldung bei Unterschieden der Uhrzeiten zwischen Haupt- und Lotrechten-Detaildatei im Sekundenbereich (Lizenz Agila).
-----ENH: Datenbank: Neue Funktion zum Import von Messungen inkl. Stammdaten aus einer anderen Software-Q-Datenbank (Version 3).
-----ENH: Software-Q (xml): Erweiterter Messungs-Import inkl. Import nicht vorhandener Stammdaten.
-----ENH: Software-Q (xml): Einrichtung von Filter-Datensätzen zur Zuordnung anders benannter Stammdaten der Importdatei zu Stammdaten der Datenbank.
-----FIX: OTT-ADC: Fehler beim Import in fremdsprachiger Software Q korr.
-----ENH: Hinweis auf die Lizenz bei lizenzbezogenen Importfehlern.
--Messungsberechnung
-----FIX: Behebung eines Fehlers in der Berechnung von rhyd und P der 3.3-Beta-Versionen.
--Messprotokoll
-----ENH: Überschrift der Messwert-Spalte in Abhängigkeit von der Art der verwendeten Messgerätetypen (Flügel/Sonde).
-----ENH: Unterdrückung der Angabe der Messdauer bei Messungen mit Sonden.
-----ENH: Markierung des aktiven Messpunkts statt der Lotrechten im Diagramm.
-----ENH: Anzeige des Tiefenbezugs der Messpunkte in der Lotrechtentabelle im Hauptfenster durch zwei Symbol-Varianten.
-----ENH: Anzeige von Geräte-Interface und ADCP-Option im Kategoriefeld der Tabelle des Hauptfensters.
-----ENH: Angabe des Status der Messung im Berichtskopf
-----ENH: Anzeige ungültiger Messpunkte mit durchgestrichenem Wert und Bemerkung
-----ENH: Ausgabe mehrerer gewählter Berichte einer Messung in eine gemeinsame PDF-Datei.
-----FIX: Korr. Markierung eines Messpunkts im Diagramm bei Sohlbezug.
--Messergebnisse
-----ENH: Erweiterter Berichtskopf mit Gewässer und Messstellennummer.
-----ENH: Anzeige der Werte mit Ausrichtung am Dezimalzeichen.
-----ENH: Ausgabe der Formelzeichen der Lotrechtentabelle (vm etc.) ohne Klammern.
-----ENH: Ausgabe des Q-Zuschlags bei bewegter Sohle von ADCP-Messungen ggf. (Lizenz Agila).
-----ENH: Angabe des Status der Messung im Berichtskopf
-----ENH: Berechnung und Ausgabe des Durchflussanteils jeder Lotrechten.
--Geschwindigkeitsprofil
-----FIX: Korrigierte Berechnung der v-Extremwerte für die Diagrammdarstellung.
-----FIX: Behebung eines Fehlers in der v-Profil-Berechnung der 3.3-Beta-Versionen (führte in einigen Fällen zu geringfügig kleineren Fv-Werten).
--Abflusskurve
-----ENH: Tabelle der Messungen erweitert um die einer Bezugspegel-Messstelle zugeordneten Messstellen.
-----ENH: Anzeige der Abflusskurve des Bezugspegels für die Messungen einer zugeordneten Messstelle ohne eigene Abflusskurve.
-----ENH: Ergänzung einer Filterleiste für die Messungstabelle.
-----ENH: Tabelle der Messungen mit Angabe von Status und Herkunft.
--Profilpeilung
-----ENH: Tabelle der Messungen erweitert um die einer Bezugspegel-Messstelle zugeordneten Messstellen.
-----FIX: Aktualisierung beim Wechsel zwischen Messstellen.
-----FIX: Diagrammanzeige aktualisiert beim Wählen verschiedener Messungen.
-----ENH: Tabelle der Vergleichsmessungen ohne profillose Messungen (z.B. externe).
--Isotachen
-----FIX: Korrigierte Berechnung des k-Werts eines Vielecks (Lizenz Profi).
-----ENH: Y-Achse der Schnitt-v-Profile als absolute Höhe, ggf. mit Kommastellen (Lizenz Profi).
-----ENH: Vereinheitliche Benennung des Menübefehls zum Tabelle-Kopieren (bisher "-Speichern").
-----ENH: Akustisches Signal zum Berechnungsende optional.
--Verzeichnisse
-----ENH: Messungen: Wahlweise Anzeige weiterer Spalten (Bezugspegel, Dienststelle, Status, Herkunft, Messtrupp, Messeinrichtung u.a.).
-----ENH: Messungen: Leere Spalte rechts in der Druckausgabe entfernt, Bemerkungsspalte auf die volle Breite erweitert.
-----ENH: Messungen: Datumspalte rechtsbündig.
-----ENH: Messungen: Verbindung mehrerer Zellen mit gleichem Gewässer oder Messstelle aufgehoben, Ausgabe jetzt immer in jeder Zeile.
-----ENH: Messungen: Zahlwertspalten mit nichtproportialer Schrift und Dezimalzeichen-Bündigkeit.
-----ENH: Messungen: Keine Anzeige der Gewässerspalte in der Liste der Messungen eines einzelnen Gewässers.
-----ENH: Messstellen: Wahlweise Anzeige weiterer Spalten (Bezugspegel, Dienststelle, Richtung, Geokoordinaten u.a.).
-----ENH: Messstellen: Verbindung mehrerer Zellen mit gleichem Gewässer aufgehoben, Ausgabe jetzt immer in jeder Zeile.
-----ENH: Messgeräte: Wahlweise Anzeige weiterer Spalten (Komponenten, Interface, ADCP-Kennung, Kalibrierkennwert u.a.).
-----ENH: Messgeräte: Verbindung mehrerer Zellen mit gleicher Gerätekategorie aufgehoben, Ausgabe jetzt immer in jeder Zeile.
-----ENH: Komponenten: Verbindung mehrerer Zellen mit gleicher Komponentenkategorie aufgehoben, Ausgabe jetzt immer in jeder Zeile.
-----ENH: Wahl der Verzeichnisspalten und dauerhafte Einstellung der Spaltenbreite (Messstellen, Messungen, Geräte).
-----ENH: Wiederholung der Spaltenüberschriften auf Folgeseiten beim Drucken.
-----ENH: Leerspalte zum Auffüllen auf Seitenbreite beim Drucken nur wenn Bemerkungspalte weggelassen.
--Messstelle
-----ENH: Optionale Kennzeichnung als (Bezugs-)Pegel und verbesserte Zuordnung zu einem (Bezugs-)Pegel.
-----ENH: Erfassung der Geokoordinaten von Profilnull- und -gegenpunkt sowie des Koordinatensystems.
--Messgerät
-----ENH: Anzeige eines Vergleichswerts für die Eichgleichung (Umdrehungsfrequenz bei v=1 m/s).
-----ENH: Schaltfläche zum Testen des Interface nur bei entsprechender Lizensierung aktiv.
-----ENH: Option zur Vorgabe des Bezugs der Punktmesstiefen für Messungen mit dem Gerät.
-----ENH: ADCP-Option für Sondengeräte.
-----ENH: Schaltflächen zum Einfügen und Löschen von Eichgleichungen und Abschnitten.
-----FIX: Referenzkontrolle vor Löschen einer Eichgleichung.
--Gerätekomponente
-----ENH: Meldung mit Zurückweisung des Löschens um die Angabe eines Messgeräts erweitert, das auf die Komponente verweist.
-----FIX: Korrigierte Prüfung auf vorhandene Referenzen beim Löschen eines Zählgeräts.
--Wertelisten
-----ENH: Option zur Festlegung einer Messeinrichtung als Rohrauslass (Lizenz Rohrmessung).
-----ENH: Weitere Spalte zur Anzeige der Anzahl der Verwendungen eines Stammdatenwerts.
--Export
-----ENH: WISKI-Export mit Feldern für W- und Q-Parameterident und Ausgabe in Normalzeit (Lizenz Export).
-----ENH: Neuer Export im HyDaMS-Format (Lizenz Export).
--Diverse
-----ENH: Datenbank: Protokollierung des automatischen Datenbank-Updates in einer Datei (Name wie Datenbank erweitert um _Update.log).
-----ENH: Datenbankwahl: keine Vorwahl der Programmstart-Option, wenn bereits eine Startdatenbank eingestellt ist.
-----ENH: Datenbankwahl: Markierung der Start-Datenbank.
-----ENH: Eigene Optionsdaten zum Ausprobieren einer parallel zur Hauptversion installierten Beta-Version.
-----ENH: Verbesserte Farbgebung der aktiven Registerkarte u.a.
-----ENH: Sofortige Anpassung der Oberfläche nach Aktivierung eines neuen Lizenzmoduls im Lizenzdialog statt Berücksichtigung erst beim nächsten Programmstart.
-----ENH: Sofortige Sprachumschaltung des Dialogs der sonstigen Optionen nach Wahl einer Sprache.
-----FIX: Korrigierte Verknüpfung der Meldungsdialoge mit der Programmhilfe.
-----ENH: Einblendung des vollständigen Tabellenfeld-Textes als Quickinfo, wenn die Tabellenspalte nicht breit genug ist.
-----ENH: Beschleunigung des Programmstarts mit großer Datenbank durch nachgelagertes Laden des Verzeichnis der Messungen auf der Startseite.
-----ENH: Anzeige der Datensatz-Anzahl im Titel der Registerkarten mit Datensatz-Verzeichnissen.
-----ENH: Anzeige von 0 ohne Nachkommastellen bei Signifikante-Stellen-Rundung.
-----ENH: Aktuelle Windows-Schriftart in allen Dialogen.
-----ENH: Keine erneute Passwort-Abfrage für die Freigabe von Messungen während einer Programmsitzung ohne Wechsel der Datenbank.
-----ENH: Diagrammoptionen: Verbergen statt Deaktivieren von nicht relevanten Optionsseiten.
-----ENH: Sonstige Optionen/Messung: Namensmuster für Exportdatei unabhängig von Verzeichnisoption (Lizenz Export).
